GenLib User's Manual
<<< Previous |  | Next >>>

# DPGEN_NOR2

## Name

DPGEN_NOR2 -- NOR2 Macro-Generator

## Synopsis

    #include  <genlib.h>

``void `GENLIB_MACRO``(DPGEN_NOR2, char *`modelname`, long `flags`, long `N`, long `drive`);`

## Description

Generate a N bits two inputs NOR with an output power of drive named modelname.

Valid drive are : 1 or 4.

### Terminal Names

1. `i1` : input.

2. `i0` : input.

3. `nq` : output.

4. `vdd` : power.

5. `vss` : ground.

### Behavior

nq <= not(i0 or i1)

## Example

    GENLIB_MACRO(DPGEN_NOR2, "model_nor2_32"
                           , F_BEHAV|F_PLACE
                           , 32
                           , 1
                           );

    GENLIB_LOINS( "model_nor2_32"
                , "instance1_nor2_32"
                , "i1[31:0]"
                , "i0[31:0]"
                , "nq[31:0]"
                , "vdd", "vss", NULL
                );

## See Also

GENLIB_MACRO(3), genlib(1)

<<< Previous | Home | Next >>>
DPGEN_AND4 | Up | DPGEN_NOR3